[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
nan=CENTRUM LOGISTYCZNO-WYSTAWIENNICZE  W PRZYSIEKU DZ. NR. 279/80, OB. STARY TORUŃ,  JEDN.EWID. ZŁAWIEŚ WIELKA
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=biuroprojektow.pl                               Izabela Felcyn-Iwanek
afn=ul.Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
nb=TYTUŁ PROJEKTU: „Krótki łańcuch żywności – pilotaż w Toruniu” 13101310Budynek centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami:  gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami :gazową i wewnętrzna linią zasilającą
ab=Przysiek, dz: 279/80, obręb: 0013 Stary Toruń, jedn. ew.: 041509_2 Zławieś Wielka
ni=Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ai=Parkowa 2, 87-134 Przysiek
br=Branża sanitarna
nk=mgr inż. Maciej Sakowski - kosztorysant	
dt=26.10.2020r.	0
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
pcn=III kw 2020
kln=13101310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Projekt architektury na potrzeby budynku użyteczności publicznej centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami: gazową  i wewnętrzną linią zasilającą na działce o numerze ewidencyjnym 279/80 w miejscowości Przysiek, obręb 0013 Stary Toruń jedn ew: 041509_2 Zławieś Wielka. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty dachem spadzistym. Projektuje się następujące instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, gazu, wewnętrzną elektroenergetyczną linię zasilającą.1310Na terenie działki znajdować się będzie również stacja tankowania pojazdów CNG.1310Powierzchnia zabudowy budynku:                           408,00m2,1310Powierzchnia całkowita budynku:                            816,00m2,1310Powierzchnia użytkowa budynku:                            601,35m2, w tym:1310                                                                                   356,36m2 na parterze1310                                                                                   244,99m2 na 1 piętrze,1310Wysokość budynku:                                                  9,76m (budynek niski)1310Liczba kondygnacji nadziemnych:                            21310Liczba kondygnacji podziemnych:                            01310Kubatura:                                                                   2944m31310Wymiary budynku:                                                    12,00m x 34,00m (36,24m)1310Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźnik ów powierzchniowych i kubaturowych.1310

[RMS ZEST 4679]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wody
wa=0
kn=0	0	0
id=8152
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8153
nu=1.1

[POZYCJA]
id=8154
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-06	2-01	0212-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=35,8	35,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,8	1	(0.8*1.8*12+3*3*2.5)*0.9						

[POZYCJA]
id=8155
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=3,98	3,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,98	1	(0.8*1.8*12+3*3*2.5)*0.1						

[POZYCJA]
id=8156
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-02	2-01	0314-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=73,2	73,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=73,2	1	1.8*12*2+(3+3)*2*2.5						

[POZYCJA]
id=8157
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=0,96	0,96		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,96	1	0.8*0.1*12						

[POZYCJA]
id=8158
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=2,88	2,88		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,88	1	0.8*12*0.3						

[POZYCJA]
id=8159
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=26,94	26,94		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,94	1	35,8-(0.96+2.88+3.14*0.8*0.8*2.5)						

[POZYCJA]
id=8160
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=3,83	3,83		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,83	1	3,83						

[POZYCJA]
id=8161
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=30,77	30,77		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30,77	1	26,94+3,83						

[POZYCJA]
id=8162
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-05	2-01	0208-05	 0210-04 	1
mpn=58:3:50989,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=8,86	8,86		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,86	1	0.96+2.88+3.14*0.8*0.8*2.5						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8166
nu=1.2

[POZYCJA]
id=8167
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0802-02	2-18	0802-02		1
mpn=_1211
na=Opaska do nawiercania śr. 110/50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8168
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasuwy z obudową, montowane na rurociągach PE śr. 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8169
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0112-01	2-18	0112-01		1
mpn=_1211
na=Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8170
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17, PN 10 o śr. 63 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=11,7	11,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,7	1	11,7						

[POZYCJA]
id=8171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0301-01	6	0301-01		0
na=Umocnienie terenu wokół włazu z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2						

[POZYCJA]
id=8172
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=11,7	11,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,7	1	11,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8173
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=0,06	0,06		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06	1	12/200						

[POZYCJA]
id=8174
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=0,06	0,06		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06	1	12/200						

[POZYCJA]
id=8175
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=0,06	0,06		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,06	1	12/200						

[ELEMENT 2]
na=Studnia wodomierzowa
wa=0
kn=0	0	0
id=8176
nu=1.3

[POZYCJA]
id=8177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-08	2-18	0513-08		1
mpn=1211
na=Podstawa studni betonowa B-12/15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=0,3	0,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	3.14*0.8*0.8*0.15						

[POZYCJA]
id=8178
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-05	2-18	0513-05		1
mpn=1211
na=Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1500 mm 1310Podstawa żelbetowa studni śr. 1500mm1310Krąg żelbetowy śr. 1500mm =1,0m1310Plyta żelbetowa przykrywajaca śr. 1500mm1310Właz żeliwny izolowany D400 sr. 600mm1310Kratka Wema na nicce ułatwiajacej odprowadzenie wody
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8179
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=1,73	1,73		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,73	1	(3.14*0.8*0.8-3.14*0.3*0.3)*1						

[POZYCJA]
id=8180
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-10	2-02	0608-10		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=5,02	5,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,02	1	2*3.14*0.8*1						

[POZYCJA]
id=8181
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8189
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06	2-15	0132-06		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8191
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06	2-15	0132-06		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory odcinajace o śr. nominalnej 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8190
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-06	2-15	0132-06		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory antyskażeniowy typ EA  o śr. 50 mm z funkcją odwodnienia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8185
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-04	2-15	0122-04		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8186
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04	2-15	0140-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe kl. C  o śr. 32 mm1310Q3 = 10,0 m3/h, Q2 = 0,10 m3/h, Q1= 0,06 m3/h,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8187
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-03	2-15	0135-03		1
mpn=1211
na=Zawory spustowy o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8188
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01	2-18	0111-01		1
mpn=1211_
na=Kształtka przejściowa PE/stal sr. 63/50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=2	2		1
jm=złącz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=6935
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=6936
nu=2.1

[POZYCJA]
id=6937
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=14,26	14,26		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=14,26	1	0.8*2.2*9*0.9						

[POZYCJA]
id=6938
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=1,58	1,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=1,58	1	0.8*2.2*9*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6939
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=39,6	39,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=39,6	1	2.2*2*9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6940
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=1,08	1,08		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=1,08	1	0.8*9*0.15						

[POZYCJA]
id=6941
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=3,13	3,13		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=3,13	1	0.8*9*0.46-(3.14*0.08*0.08*9)						

[POZYCJA]
id=6942
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=7,49	7,49		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=7,49	1	14,26-(1,08+3,13+3,14*0.08*0.08*9+3.14*0.55*0.55*2.5*1)						

[POZYCJA]
id=6943
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=1,58	1,58		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=1,58	1	1,58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6944
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=9,07	9,07		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=9,07	1	7,49+1,58						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,86		1.86
wm=1		1
ws=1,86		1.86

[POZYCJA]
id=6945
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=6,77	6,77		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,77	1	1.08+3.13+3.14*0.08*0.08*9+3.14*0.55*0.55*2.5*1						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=6946
nu=2.2

[POZYCJA]
id=6947
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160x4,7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=8,6	8,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,6	1	8.6						

[POZYCJA]
id=7164
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podłoże z betonu B-15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=0,19	0,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,19	1	3.15*0.55*0.55*0.2*1						

[POZYCJA]
id=7163
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0 m 1310Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ; 1310Kineta; 1310Kręgi żelbetonowe kl. C30/37 śr. 1,0m1310Pierścień odciążajacy kl. C30/37-1000; 1310Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/451310Właz żeliwny typ D400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6949
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01	2-31	0115-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1						

[POZYCJA]
id=6950
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1						

[POZYCJA]
id=6951
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=7	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1						

[POZYCJA]
id=6952
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-02	231	0511-02		1
mpn=1211
na=Obudowa wpustu, włazu z kostki brukowej gr.  8 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=2,01	2,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,01	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*4						

[POZYCJA]
id=6953
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=8,6	8,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,6	1	8.6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Doziemna instalacja wody
wa=0
kn=0	0	0
id=8228
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8229
nu=3.1

[POZYCJA]
id=8230
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-06	2-01	0212-06		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=23,33	23,33		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23,33	1	0.8*1.8*18*0.9						

[POZYCJA]
id=8231
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0306-02	2-01	0306-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2,59	2,59		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,59	1	0.8*1.8*18*0.1						

[POZYCJA]
id=8232
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0314-02	2-01	0314-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=64,8	64,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=64,8	1	1.8*18*2						

[POZYCJA]
id=8233
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=1,44	1,44		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,44	1	0.8*0.1*18						

[POZYCJA]
id=8234
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4,32	4,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,32	1	0.8*18*0.3						

[POZYCJA]
id=8235
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=17,57	17,57		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,57	1	23,33-(1,44+4,32)						

[POZYCJA]
id=8236
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=2,59	2,59		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,59	1	2,59						

[POZYCJA]
id=8237
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=20,16	20,16		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20,16	1	17,57+2,59						

[POZYCJA]
id=8238
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-05	2-01	0208-05	 0210-04 	1
mpn=58:3:50989,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=5,76	5,76		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,76	1	1,44+4,32						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8239
nu=3.2

[POZYCJA]
id=8243
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01	2-18	0109-01		1
mpn=_1211_
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17, PN 10 o śr. 63 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=8245
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8246
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=0,1	0,1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	20/200						

[POZYCJA]
id=8247
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=0,1	0,1		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	20/200						

[POZYCJA]
id=8248
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=0,1	0,1		1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,1	1	20/200						

[ELEMENT 1]
na=Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=8116
nu=4

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8117
nu=4.1

[POZYCJA]
id=8118
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-04	2-01	0215-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=142,56	142,56		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=142,56	1	0.8*2.2*90*0.9						

[POZYCJA]
id=8119
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=15,84	15,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=15,84	1	0.8*2.2*90*0.1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8120
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-02	2-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=396	396		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=396	1	2.2*2*90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8121
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=10,8	10,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=10,8	1	0.8*90*0.15						

[POZYCJA]
id=8122
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=31,31	31,31		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=31,31	1	0.8*90*0.46-(3.14*0.08*0.08*90)						

[POZYCJA]
id=8123
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=91,52	91,52		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=91,52	1	142,56-(10.8+31,31+3,14*0.08*0.08*90+3.14*0.55*0.55*2.5*3)						

[POZYCJA]
id=8124
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-02	2-01	0320-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=15,84	15,84		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=15,84	1	15.84						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8125
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01	 z.sz. 2.5.2. 9907 	1
mpn=10:4:0925,101211
na=Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=107,36	107,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=107,36	1	91,52+15,84						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,86		1.86
wm=1		1
ws=1,86		1.86

[POZYCJA]
id=8126
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=51,04	51,04		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=51,04	1	10.8+31,31+3,14*0.08*0.08*90+3.14*0.55*0.55*2.5*3						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8127
nu=4.2

[POZYCJA]
id=8128
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
mpn=_1211_
na=Kanały z rur PVC-U SN8-ścianla lita kanalizacji zewnętrznej kielichowe o śr. 160x4,7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=8130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1413-08	4	1413-08		0
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie  - podłoże z betonu B-15
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=0,57	0,57		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,57	1	3.15*0.55*0.55*0.2*3						

[POZYCJA]
id=8131
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1
mpn=1211
na=Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0 m 1310Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ; 1310Kineta; 1310Kręgi żelbetonowe kl. C30/37 śr. 1,0m1310Pierścień odciążajacy kl. C30/37-1000; 1310Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/451310Właz żeliwny typ D400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=3	3		1
jm=stud.	275
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.01 

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8132
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0115-01	2-31	0115-01		1
mpn=_1211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=1,51	1,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,51	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3						

[POZYCJA]
id=8133
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-05	2-31	0105-05		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1,51	1,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,51	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3						

[POZYCJA]
id=8134
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-06	2-31	0105-06		1
mpn=_1211
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=1,51	1,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=7	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,51	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3						

[POZYCJA]
id=8135
pd=ORGBUD 1993	NNRNKB	231 0511-02	231	0511-02		1
mpn=1211
na=Obudowa wpustu, włazu z kostki brukowej gr.  8 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=1,51	1,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,51	1	(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3						

[POZYCJA]
id=8136
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja gazowu De63
je=0		0
wa=0
kn=0	0	0
id=8299
nu=5

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8300
nu=5.1

[POZYCJA]
id=8301
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-04	2-01	0221-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=112,28	112,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=112,28	1	(0,8*1,2*43*0,8)*3,4						

[POZYCJA]
id=8302
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=28,07	28,07		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,07	1	(0,8*1,2*43*0,2)*3,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8303
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=350,88	350,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=350,88	1	(1,2*2*43)*3,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8304
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=11,7	11,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=11,7	1	(0,8*43*0,10)*3,4						

[POZYCJA]
id=8305
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=35,09	35,09		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=35,09	1	(0,8*43*0,3)*3,4						

[POZYCJA]
id=8306
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=65,48	65,48		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=65,48	1	(33,02-(3,44+10,32))*3,4						

[POZYCJA]
id=8307
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=28,08	28,08		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=28,08	1	8,26*3,4						

[POZYCJA]
id=8308
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=93,57	93,57		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=93,57	1	(19,26+8,26)*3,4						

[POZYCJA]
id=8355
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=46,78	46,78		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=46,78	1	(3,44+10,32)*3,4						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=8314
nu=5.2

[POZYCJA]
id=8353
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-06	2-19	0301-06		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=150,28	150,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,28	1	44,2*3,4						

[POZYCJA]
id=8354
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-01	2-19	0302-01		1
mpn=_1211
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 50 mm metodą zgrzewania czołowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=18	18		1
jm=poł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=8328
pd=KNR-W 2-19 0102-0100	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z  tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=150,28	150,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,28	1	44,2*3,4						

[POZYCJA]
id=8329
pd=KNR-W 2-19 0211-0100	KNR-W	2-19 0211-01	2-19	0211-01		0
na=Próby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do  65 mm na ciśnienie do 0,6 MPa -dn 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=150,28	150,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,28	1	44,2*3,4						

[POZYCJA]
id=8330
pd=KNR-W 2-19 0211-0100	KNR-W	2-19 0211-01	2-19	0211-01		0
na=Czyszczenie gazociągu dn 50 mm tłokami miękkimi  piankowymi -srednica tłoka-63mm-szt.3
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=150,28	150,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,28	1	44,2*3,4						

[ELEMENT 1]
na=Zewnętrzna instalacja gazowu De40
je=1	kpl	1
wa=0
kn=0	0	0
id=8262
nu=6

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=8263
nu=6.1

[POZYCJA]
id=8264
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-04	2-01	0221-04		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=126,87	126,87		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=126,87	1	(0,8*1,2*59*0,8)*2,8						

[POZYCJA]
id=8265
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=31,18	31,18		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,18	1	(0,8*1,2*58*0,2)*2,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8266
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0324-02	2-01	0324-02		1
mpn=1211
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=389,76	389,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=389,76	1	(1,2*2*58)*2,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8267
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=12,99	12,99		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=12,99	1	(0,8*58*0,10)*2,8						

[POZYCJA]
id=8268
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0609-06	2-01	0609-06		1
mpn=_1211
na=Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=38,98	38,98		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=38,98	1	(0,8*58*0,3)*2,8						

[POZYCJA]
id=8269
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=74,9	74,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=74,9	1	(45,31-(4,64+13,92))*2,8						

[POZYCJA]
id=8270
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0312-02	2-01	0312-02		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=31,19	31,19		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=31,19	1	11,14*2,8						

[POZYCJA]
id=8271
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-01	2-01	0228-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=106,09	106,09		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=D-03.02.1

[PRZEDMIAR]
wo=106,09	1	(26,75+11,14)*2,8						

[POZYCJA]
id=8356
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-04	2-01	0211-04	 0214-04 	1
mpn=49:3:50977,10121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=51,97	51,97		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=51,97	1	(4,64+13,92)*2,8						

[ELEMENT 2]
na=Roboty montażowe
je=1	kpl	1
wa=0
kn=0	0	0
id=8277
nu=6.2

[POZYCJA]
id=8278
pd=WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0301-04	2-19	0301-04		1
mpn=1211
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=162,96	162,96		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=162,96	1	58,2*2,8						

[POZYCJA]
id=8279
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0302-01	2-19	0302-01		1
mpn=_1211
na=Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej do 50 mm metodą zgrzewania czołowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=24	24		1
jm=poł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=8280
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0201-02	2-19	0201-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągu niskiego i średniego ciśnienia gazociągi o śr. nominalnej 25 mm montowanego przy użyciu sprzętu ręcznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8283
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0303-03	2-19	0303-03		1
mpn=_121,0:8,0911
na=Kształtka przejściowa PE/stal śr. 32mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8288
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=162,96	162,96		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=162,96	1	58,2*2,8						

[POZYCJA]
id=8289
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0220-01	2-19	0220-01		0
na=Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8290
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0220-02	2-19	0220-02		0
na=Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=162,96	162,96		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=162,96	1	58,2*2,8						

[ELEMENT 1]
na=Kotłownia
wa=0
kn=0	0	0
id=7346
nu=7

[POZYCJA]
id=7365
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-05	2-15	0501-05		1
mpn=1211
na=System hybrydowy z pompą ciepła1310kocioł gazowy kondensacyjny1310jednostka wewnętrzna naścienna pompy ciepła1310jednostka zewnętrzna 13 pompy ciepła 1310zbiornik buforowy 1310podgrzewacz c.w.uż.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=1	1		1
jm=kocioł	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7367
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Neutralizator NEOP D bez pompy z granulatem do koła 50-500kW
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7368
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0528-07	2-15	0528-07		1
mpn=1211
na=Filtroodmulnik magnetyczny dn 50
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7373
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0510-01	2-15	0510-01		1
mpn=1211
na=Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze  80 1310złącze odcinajace SU R 1x1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7372
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-02	2-15	0526-02		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa,  śr. 20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7389
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinajace o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7454
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory odcinajace o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7449
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne typ 601 o śr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory zwrotne typ 601 o śr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy FS1 dn 50 mm Pn16, t=100oC
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7452
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr siatkowy FS1 dn 20 mm Pn16, t=100oC
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7453
pd=	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=1211
na=Zawór regulacyjno-pomiarowy  dn 40 z końcówkami pomiarowymi i łupiną izolacyjną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=1	1		1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7382
pd=	KNR	7-08 0201-03	7-08	0201-03		1
mpn=_1211
na=Zaworów mieszajacych 3-drogowych dn 20mm+ siłownik
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=1	1		1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7377
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompy obiegowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7384
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7385
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	2-15	0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm1310Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7386
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane M100 zakres0-1,6MPa wraz z wykonaniem tulei
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7387
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometry montowane zakres 0-150st. C wraz z wykonaniem tulei
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-02	2-15	0135-02		1
mpn=1211
na=Zawory kulowy spustowy o śr. 20 mm z końcówką do węża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7463
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01	2-15	0514-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 15 mm i grubości ścianek do 2.65 mm łączonych przez spawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7459
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7460
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7461
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-03	2-15	0514-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7462
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-04	2-15	0514-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=7352
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych(robocizna)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=38	38		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[POZYCJA]
id=7353
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=5,24	5,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,24	1	8*0.066+5*0.104+10*0.151+15*0.179						

[POZYCJA]
id=7355
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=5,24	5,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,24	1	5,24						

[POZYCJA]
id=7356
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=5,24	5,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,24	1	5,24						

[POZYCJA]
id=7358
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=5,24	5,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,24	1	5,24						

[POZYCJA]
id=7360
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 26-01	15	26-01		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. do 20 mm, gr. 20 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7361
pd=WACETOB 1994	KNZ	15 27-05	15	27-05		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych  w osłonie dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. 30 mm ,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7362
pd=WACETOB 1994		 KNZ-15 29-04		KNZ-15 29-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. 40 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7363
pd=WACETOB 1994		 KNZ-15 30-04		KNZ-15 30-04		1
mpn=1211
na=Montaż otulin termoizolacyjnych w osłonie dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. 50 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=7411
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01	2-15	0513-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze  z rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=3	3		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=7412
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0516-02	2-15	0516-02		1
mpn=1211
na=Próby szczelności na zimno
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=1	1		1
jm=węzeł	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7413
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02	2-15	0517-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wew. gazu
wa=0
kn=0	0	0
id=8099
nu=8

[POZYCJA]
id=8107
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-03	2-15	0312-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8108
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0312-03	2-15	0312-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Filtr do gazu o śr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8109
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0304-03	2-15	0304-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=8111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=1	1		1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8110
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=1	1		1
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8112
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=1,5	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	12*0.125						

[POZYCJA]
id=8113
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=1,5	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	12*0.125						

[POZYCJA]
id=8114
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=1,5	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	12*0.125						

[POZYCJA]
id=8115
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=1,5	1,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,5	1	12*0.125						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja C.O.
wa=0
kn=0	0	0
id=6598
nu=9

[POZYCJA]
id=7113
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-01	2-15	0403-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=0	0		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[POZYCJA]
id=6693
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-02	2-15	0403-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=8035
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=82	82		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[POZYCJA]
id=8036
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=8037
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-05	2-15	0403-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=8059
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-07	2-15	0403-07		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=6599
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rury wielowarstwowych PEXc-AL-PE z wkładką aluminiową śr. 16x2,0mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=8060
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rury wielowarstwowych PEXc-AL-PE z wkładką aluminiową śr. 20x2,25mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=224	224		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=224	1	224						

[POZYCJA]
id=7116
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=162	162		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						

[POZYCJA]
id=7115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=162	162		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=162	1	162						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=próba	172
pm=-1
oon=

[POZYCJA]
id=6604
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=279	279		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=279	1	55+224						

[POZYCJA]
id=7126
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0103-04	7-12	0103-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=14,88	14,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,88	1	30*0.085+82*0.104+30*0.0142+16*0.151+4*0.239						

[POZYCJA]
id=7127
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
mpn=_1211
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=14,88	14,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,88	1	14,88						

[POZYCJA]
id=7128
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=14,88	14,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,88	1	14,88						

[POZYCJA]
id=7129
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=14,88	14,88		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,88	1	14,88						

[POZYCJA]
id=8062
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami- jednowarstwowymi gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=279	279		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=279	1	55+224						

[POZYCJA]
id=8063
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=31	31		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	1+30						

[POZYCJA]
id=8064
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=110	110		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	81+29						

[POZYCJA]
id=8065
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=8066
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-21	0-34	0101-21		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 80 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=8069
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-01	2-15	0410-01		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 3
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8067
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 5
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8068
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 6
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6610
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=6611
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	2-15	0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm1310Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7124
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Zawór automatyczny  20-60kPa  dn 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=2	2		1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7125
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Zawór automatyczny współpracujący dn 40mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=2	2		1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6612
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0427-01	2-15	0427-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych płytowych o połączeniu na gwint
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=17	17		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=6613
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór grzejnikowy powrotny dn 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=8070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Zawór grzejnikowy termostatyczny dn 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=6616
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
mpn=1211
na=Głowice termostatyczne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=17	17		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=7123
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  20/50-640/1400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[POZYCJA]
id=8071
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  20/50-640/1600
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1+2						

[POZYCJA]
id=8072
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  20/50-640/1800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8073
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  20/50-640/2000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1+3						

[POZYCJA]
id=8074
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  15/50-640/600
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8075
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  15/50-640/700
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8076
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący  15/50-640/800
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjny stojący 15/50-640/1600
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6630
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=17	17		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[POZYCJA]
id=6631
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=6633
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Przejście p.poż. śr.do 20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=6634
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0527-01	2-18	0527-01		1
mpn=_1211
na=Tuleje ochronne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-2

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Ogrzewanie podłogowego
wa=0
kn=0	0	0
id=8049
nu=10

[POZYCJA]
id=8050
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-02	2-15	0429-02		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm do rozdzielacza ogrz. podłogowego - złącze alternatywne (gwintowane) o śr. 16x3/4"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=50	50		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	(1*5+2*10)*2						

[POZYCJA]
id=8051
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami  5 - obwodowy1310Belka rozdzielacza o ilości obwodów - 5 z wkładką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8053
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-02	2-15	0410-02		1
mpn=1211
na=Szafki z rozdzielaczami  10 - obwodowy1310Belka rozdzielacza o ilości obwodów 10 z wkładką
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8054
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0302-06	0-31	0302-06		1
mpn=1211
na=Ogrzewanie podłogowege - część instalacyjna; rurociągi z tworzywa sztucznego1310Rura PE-Xc w zwojach17x2,0= 2011,0m1310Izolacja rolowana  3 cm = 244m2090909091310Płyta styropianowa (lambda 0,035) 20 mm =153m21310Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm = 92m2090909091310Klips do rur  16-20mm = 4022szt.1310Plastyfikator do jastrychu = 24szt.1310Taśma brzegowa dylat.  150/8mm = 239m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=229	229		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=229	1	229						

[POZYCJA]
id=8055
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-05	0-31	0308-05		1
mpn=1211
na=Regulacja ogrzewania podłogowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=229	229		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=229	1	229						

[POZYCJA]
id=8056
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=25	25		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=8057
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-01	0-31	0308-01		1
mpn=1211
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=229	229		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=229	1	229						

[ELEMENT 1]
na=Instalacje wew. wod.-kan.
wa=0
kn=0	0	0
id=6265
nu=11

[ELEMENT 2]
na=Instalacja zimnej i ciepłej wody 
wa=0
kn=0	0	0
id=7255
nu=11.1

[POZYCJA]
id=8082
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 16x2,0mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=324	324		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=324	1	324						

[POZYCJA]
id=8083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 20x2,0mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=115	115		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[POZYCJA]
id=8084
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 25x2,5mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=8085
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 32x3,0 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=39	39		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[POZYCJA]
id=8086
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 40x4,0mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=8081
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach, o śr. 50x4,5mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=7266
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=527	527		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	324+115+22+39+11+16						

[POZYCJA]
id=7268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=527	527	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	527						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1	0
wo=1
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności

[POZYCJA]
id=7269
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=2,64	2,64		1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,64	1	527/200						

[POZYCJA]
id=7270
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.20mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=197	197		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=197	1	125+72						

[POZYCJA]
id=7271
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=7272
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=28	28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=7273
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=8087
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-08	0-34	0101-08		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=8088
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-14	0-34	0101-14		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=242	242		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=242	1	199+43						

[POZYCJA]
id=8089
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-15	0-34	0101-15		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=11	11		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=8090
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	11+5						

[POZYCJA]
id=7292
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7293
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:1,0911
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 20mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7295
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=8091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-05	2-15	0132-05		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory przelotowe odcinajace o śr. 40 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8092
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
mpn=121,0:1,092,0:2,0911
na=Zawory zwrotne o śr. 32 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8093
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:0,092,0:2,0911
na=Termostatyczny zawór cyrkul. dn 15mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7303
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=56	56		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[POZYCJA]
id=7304
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=66	66		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=7305
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane tuleje  śr. rur  do 40mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=18	18		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=7306
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane tuleje ppoż śr. do 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=6579
nu=11.2

[POZYCJA]
id=6854
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=4	4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7337
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=32	32		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=6587
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=43	43		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[POZYCJA]
id=6588
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=16	16		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=6589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=6855
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=6856
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane tuleje śr. do 110mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=6596
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=18	18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=6597
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna techniczna
wa=0
kn=0	0	0
id=7320
nu=11.3

[POZYCJA]
id=8094
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-04	2-15	0208-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=241
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7335
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=242
ob=76	76		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76						

[POZYCJA]
id=7336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=243
ob=54	54		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[POZYCJA]
id=7323
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=244
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=7324
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=245
ob=23	23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=7325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=246
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7330
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście przez przegrody budowlane tuleje śr. do 110mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=247
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=453-1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7331
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=248
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=7332
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-04	4-01	0339-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=249
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[ELEMENT 2]
na=Baterie i urządzeńa sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=6561
nu=11.4

[POZYCJA]
id=7329
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=250
ob=30	30		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=6592
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=251
ob=26	26		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[POZYCJA]
id=7302
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=252
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=7301
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-07	2-15	0116-07		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=253
ob=49	49		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	49						

[POZYCJA]
id=7327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-02	2-15	0216-02		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=254
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=6575
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=255
ob=8	8		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=7299
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=256
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=7300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0135-01	4	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotne antyskażeniowe   o śr. 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=257
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=7315
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=258
ob=26	26		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	24+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6857
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=259
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=6565
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=260
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=6566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=261
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6567
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-05	2-15	0230-05		1
mpn=1211
na=Postument porcelanowy do umywalek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=262
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=7313
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0234-02	2-15	0234-02		1
mpn=1211
na=Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=263
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=6568
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (WC) o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=264
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7314
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miski ustępowe  1310o Stelaż do WC wyposażony w zbiornik z pojedynczym przyciskiem ręcznym 1310o miska wisząca 1310o zestaw spłukujący1310o deska sedesowa z duroplastu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=265
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=6570
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
mpn=1211
na=Miski ustępowe dla niepełnospawnych  1310o Stelaż do WC wyposażony w zbiornik z pojedynczym przyciskiem ręcznym 1310o miska wisząca 1310o zestaw spłukujący1310o deska sedesowa z duroplastu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=266
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6563
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawory odcinające z filtrem (przed bateriami) o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=267
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6576
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie zlewozmywakowa stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=268
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=7317
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-01	2-15	0229-01		1
mpn=1211
na=Zlewozmywaki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=269
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=6577
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-01	2-15	0229-01		1
mpn=1211
na=Basen zelewozmywakowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=270
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=8097
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=271
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8098
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Brodziki natryskowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=272
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6721
nu=12

[ELEMENT 2]
na=Centrale wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=6746
nu=12.1

[POZYCJA]
id=6747
pd=		  		 		0
na=NW1 - Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowo przeciwprądowy, 1310wym. 1795x1100x527mm1310Vn= 1110 m3/h, ?p= 300 Pa,1310Vw= 770 m3/h, ?p= 300 Pa, 1310- filtry: nawiew F5, wywiew F5,1310- nagrzewnica elektryczna P=4,5 kW,zasilanie HE 3~400; HW 1~230,1310- pobór mocy przez wentylator P = 0,36 kW1310- dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej i okablowaniem,1310- wykonanie wewnętrzne podwieszane, montaż w przestrzeni sufitowej nad archiwum,
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=273
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8022
pd=		  		 		0
na=NW2 - Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowo przeciwprądowy, 1310wym. 1960x910x243mm1310Vn= 1560 m3/h, ?p= 200 Pa,1310Vw= 1470 m3/h, ?p= 200 Pa, 1310- filtry: nawiew F5, wywiew F5,1310- nagrzewnica elektryczna P=4,5 kW,zasilanie HE 3~400; HW 1~230,1310- pobór mocy przez wentylator P = 0,47 kW1310- dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej i okablowaniem,1310- wykonanie wewnętrzne podwieszane, montaż w przestrzeni sufitowej nad archiwum,
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=274
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=8023
pd=		  		 		0
na=NW3 - Centrala wentylacyjna podwieszana nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyżowo przeciwprądowy, 1310wym. 1505x906x196mm1310Vn= 890 m3/h, ?p= 300 Pa,1310Vw= 590 m3/h, ?p= 300 Pa, 1310- filtry: nawiew F5, wywiew F5,1310- nagrzewnica elektryczna P=3,0 kW,zasilanie HE 3~400; HW 1~230,1310- pobór mocy przez wentylator P = 0,18 kW1310- dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilająco-sterującej i okablowaniem,1310- wykonanie wewnętrzne podwieszane, montaż w przestrzeni sufitowej nad archiwum,
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=275
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Wentylatory, kurtyny
wa=0
kn=0	0	0
id=6748
nu=12.2

[POZYCJA]
id=7414
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy  160/8001310Vw=120-180m3/h,  P=0,07kW, 1310U=230V
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=276
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7415
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylator kanałowy 125/3501310Vw= 20-30 m3/h, P= 0,03 kW, U= 230 V1310U=230V,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=277
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8024
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0432-03	2-15	0432-03		1
mpn=1211
na=Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną L=150 cm1310Moc grzałki= 4kW; P= 0,3kW; U= 400V;
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=278
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Układ CZ1
wa=0
kn=0	0	0
id=6753
nu=12.3

[POZYCJA]
id=6754
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=279
ob=1,14	1,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,14	1	1,14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7701
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=280
ob=1,4	1,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,4	1	1,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6756
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=281
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=6757
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=282
ob=2,74	2,74		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=2,74	1	2,54*1.08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7711
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a=315 b=400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=283
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7712
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=284
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ CZ2
wa=0
kn=0	0	0
id=7713
nu=12.4

[POZYCJA]
id=7714
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=285
ob=1,91	1,91		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,91	1	1.91						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7715
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=286
ob=1,75	1,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,75	1	1,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7716
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=287
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7717
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=288
ob=3,95	3,95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,95	1	3,66*1.08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7718
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a=400 b=400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=289
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7719
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=290
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ CZ3
wa=0
kn=0	0	0
id=7720
nu=12.5

[POZYCJA]
id=7721
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=291
ob=0,52	0,52		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,52	1	0,52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7722
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=292
ob=2,62	2,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,62	1	2,62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7723
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=293
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7724
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=294
ob=3,39	3,39		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,39	1	3,14*1.08						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7725
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-02	2-17	0146-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna a=250 b=400
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=295
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7726
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=296
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ N1
wa=0
kn=0	0	0
id=7727
nu=12.6

[POZYCJA]
id=7728
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=297
ob=16,49	16,49		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,49	1	16,49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7729
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=298
ob=6,72	6,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,72	1	6,72						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7730
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=299
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7731
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=300
ob=24,83	24,83		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=24,83	1	23,21*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7732
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=2,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=301
ob=0,94	0,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,94	1	2*3.14*0.06*2,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7746
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=2,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=302
ob=1	1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2*3.14*0.08*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7733
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 200mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=303
ob=0,94	0,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,94	1	2*3.14*0.1*1.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7744
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=304
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7743
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=305
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7747
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=306
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7742
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) L=498 H=498 D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=307
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7748
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna a=125 b=250
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=308
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7740
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=309
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7749
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=310
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7750
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=311
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ N2
wa=0
kn=0	0	0
id=7751
nu=12.7

[POZYCJA]
id=7752
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=312
ob=39,02	39,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=39,02	1	39,02						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7753
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=313
ob=8,43	8,43		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,43	1	8,43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7754
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=314
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7755
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=315
ob=50,77	50,77		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=50,77	1	47,45*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7756
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=316
ob=0,38	0,38		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,38	1	2*3.14*0.06*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7757
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=317
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	2*3.14*0.08*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7758
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 200mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=318
ob=0,94	0,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,94	1	2*3.14*0.1*1.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7759
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=319
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7760
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=320
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7761
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=321
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7762
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) L=498 H=498 D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=322
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7768
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=125 H=325
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=323
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7765
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=324
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7766
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=325
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7769
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=326
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7764
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=327
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ N3
wa=0
kn=0	0	0
id=7770
nu=12.8

[POZYCJA]
id=7772
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=328
ob=57,96	57,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,96	1	57,96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7773
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=329
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7774
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=330
ob=62,02	62,02		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=62,02	1	57,96*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7776
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=331
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	2*3.14*0.08*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7781
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) L=308 H=308 D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=332
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7782
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=125 H=325
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=333
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7783
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=334
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7784
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=335
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7785
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=336
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ Naw kotł.
wa=0
kn=0	0	0
id=7788
nu=12.9

[POZYCJA]
id=7790
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=337
ob=1,49	1,49		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,49	1	1,49						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7792
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=338
ob=1,59	1,59		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1,59	1	1,49*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7797
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=339
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7803
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Klapa przeciwpożarowa okrągła d =160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=340
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7806
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-01	2-17	0147-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia ścienna D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=341
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W0.1
wa=0
kn=0	0	0
id=7807
nu=12.10

[POZYCJA]
id=7812
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=342
ob=0,38	0,38		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,38	1	2*3.14*0.06*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7817
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=343
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W0.2
wa=0
kn=0	0	0
id=7825
nu=12.11

[POZYCJA]
id=7827
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=344
ob=1,27	1,27		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,27	1	1,27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7829
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=345
ob=1,36	1,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1,36	1	1,27*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7830
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=346
ob=0,57	0,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,57	1	2*3.14*0.06*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7835
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=347
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7844
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=348
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7843
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=349
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W0.3
wa=0
kn=0	0	0
id=7845
nu=12.12

[POZYCJA]
id=7851
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=350
ob=0,75	0,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,75	1	2*3.14*0.08*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7854
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=351
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W0.4
wa=0
kn=0	0	0
id=7862
nu=12.13

[POZYCJA]
id=7861
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=352
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7847
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=353
ob=1,7	1,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,7	1	1,7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7849
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=354
ob=1,82	1,82		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=1,82	1	1,7*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7850
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=355
ob=0,57	0,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,57	1	2*3.14*0.06*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7855
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=356
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7864
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=357
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W1
wa=0
kn=0	0	0
id=7865
nu=12.14

[POZYCJA]
id=7866
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=358
ob=15,41	15,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,41	1	15,41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7867
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=359
ob=4,33	4,33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,33	1	4,33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7868
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=360
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7869
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=361
ob=21,12	21,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=21,12	1	19,74*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7870
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=2,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=362
ob=0,75	0,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,75	1	2*3.14*0.06*2.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7871
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=363
ob=0,75	0,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,75	1	2*3.14*0.08*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7872
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 200mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=364
ob=0,63	0,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,63	1	2*3.14*0.1*1.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7874
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=365
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7875
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=366
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7876
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) L=498 H=498 D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=367
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7877
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0130-01	2-17	0130-01		1
mpn=_1211
na=Przepustnica prostokątna a=125 b=250
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=368
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7880
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=369
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7879
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=370
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7878
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=371
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W1.1
wa=0
kn=0	0	0
id=7882
nu=12.15

[POZYCJA]
id=7884
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=372
ob=0,45	0,45		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0.45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7886
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=373
ob=0,48	0,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=0,48	1	0.45*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7889
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 200mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=374
ob=0,63	0,63		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,63	1	2*3.14*0.1*1.0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7890
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=375
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7900
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=376
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W1.2
wa=0
kn=0	0	0
id=7901
nu=12.16

[POZYCJA]
id=7910
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=377
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7918
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=378
ob=0,57	0,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,57	1	2*3.14*0.06*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7917
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=379
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W1.3
wa=0
kn=0	0	0
id=7919
nu=12.17

[POZYCJA]
id=7924
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=380
ob=3,47	3,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,47	1	3,47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7925
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=381
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7926
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=382
ob=3,71	3,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,71	1	3,47*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7920
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=383
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7922
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=384
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7923
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=385
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W2
wa=0
kn=0	0	0
id=7927
nu=12.18

[POZYCJA]
id=7928
pd=ORGBUD 1987	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		0
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=386
ob=27,8	27,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27,8	1	27,8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7929
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=387
ob=10,18	10,18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10,18	1	10,18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7930
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=388
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7931
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=389
ob=40,64	40,64		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=40,64	1	37,98*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7932
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 125mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=390
ob=0,57	0,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,57	1	2*3.14*0.06*1,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7933
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 160mm (l=1,0m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=391
ob=0,5	0,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	2*3.14*0.08*1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7934
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewód elastyczny FLEX śr. 200mm (l=1,5m)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=392
ob=0,94	0,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,94	1	2*3.14*0.1*1.5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7935
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=393
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7936
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=394
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7937
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Zawór wentylacyjny D=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=395
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7938
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
mpn=_1211
na=Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) L=498 H=498 D=200
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=396
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7939
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=125 H=325
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=397
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7941
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=398
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7940
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=399
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7942
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =160
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=400
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7943
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
mpn=_1211
na=Przepustnica okrągła d =125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=401
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ W3
wa=0
kn=0	0	0
id=7945
nu=12.19

[POZYCJA]
id=7946
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=402
ob=31,46	31,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,46	1	31,46						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7947
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=403
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7948
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=404
ob=33,66	33,66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=33,66	1	31,46*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7951
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=125 H=325
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=405
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7956
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=125 H=225
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=406
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7957
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-02	2-17	0138-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratka wentylacyjna prostokątna z przepustnicą L=325 H=125
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=407
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7953
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-03	2-17	0155-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumik kanalowy okrągły d=315 l=1000
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=408
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7952
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=409
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ0.1
wa=0
kn=0	0	0
id=7958
nu=12.20

[POZYCJA]
id=7959
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=410
ob=3,62	3,62		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,62	1	3,62						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7960
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=411
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7961
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=412
ob=3,87	3,87		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,87	1	3,62*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7968
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=413
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7969
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0143-02	2-17	0143-02		1
mpn=_121,0:3,0911
na=Wyrzutnia dachowa prostokątna a=350 b=500
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=414
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ0.2
wa=0
kn=0	0	0
id=7970
nu=12.21

[POZYCJA]
id=7971
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=415
ob=6,78	6,78		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,78	1	6,78						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7972
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=416
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7973
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=417
ob=7,25	7,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=7,25	1	6,78*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7974
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=418
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ0.3
wa=0
kn=0	0	0
id=7976
nu=12.22

[POZYCJA]
id=7977
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=419
ob=7,94	7,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,94	1	7,94						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7978
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=420
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7979
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=421
ob=8,5	8,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	7,94*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7980
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=422
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ0.4
wa=0
kn=0	0	0
id=7981
nu=12.23

[POZYCJA]
id=7982
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=423
ob=6,41	6,41		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,41	1	6,41						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7983
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=424
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7984
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=425
ob=6,86	6,86		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=6,86	1	6,41*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7985
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=426
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ1
wa=0
kn=0	0	0
id=7987
nu=12.24

[POZYCJA]
id=7988
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=427
ob=2,75	2,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,75	1	2,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7989
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=428
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7990
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=429
ob=2,94	2,94		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=2,94	1	2,75*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7991
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=430
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7992
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wyrzutnia dachowa okrągła d=250
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=431
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ1.1
wa=0
kn=0	0	0
id=7993
nu=12.25

[POZYCJA]
id=7994
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=432
ob=2,57	2,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,57	1	2.57						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7995
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=433
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7996
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=434
ob=2,75	2,75		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=2,75	1	2.57*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7997
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=435
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ1.2
wa=0
kn=0	0	0
id=7999
nu=12.26

[POZYCJA]
id=8000
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=436
ob=3,01	3,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,01	1	3,01						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8001
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=437
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8002
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=438
ob=3,22	3,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=3,22	1	3,01*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8003
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=439
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ1.3
wa=0
kn=0	0	0
id=8004
nu=12.27

[POZYCJA]
id=8005
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=440
ob=2,13	2,13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,13	1	2,13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8006
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=441
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8007
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=442
ob=2,28	2,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=2,28	1	2,13*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8008
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-01	2-17	0210-01		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=443
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ2
wa=0
kn=0	0	0
id=8009
nu=12.28

[POZYCJA]
id=8010
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=444
ob=11,96	11,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,96	1	11,96						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8011
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=445
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8012
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=446
ob=12,8	12,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=12,8	1	11,96*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8014
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=447
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8015
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wyrzutnia dachowa okrągła d=315
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=448
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Układ WRZ3
wa=0
kn=0	0	0
id=8016
nu=12.29

[POZYCJA]
id=8017
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_122,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej  okrągłe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=449
ob=12,47	12,47		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,47	1	12,47						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8018
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0153-04	2-17	0153-04		1
mpn=_1211
na=Otwory kontrolne systemmowe izolowane,
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=450
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8019
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0321-01	2-16	0321-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja z wełny mineralnej dla przewodów wentylacyjnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=451
ob=13,34	13,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1
nsn=ST-5.3

[PRZEDMIAR]
wo=13,34	1	12,47*1.07						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8020
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0210-02	2-17	0210-02		1
mpn=_1211
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=452
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=8021
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0144-02	2-17	0144-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wyrzutnia dachowa okrągła d=250
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=453
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Próby i regulacja inst. wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6807
nu=12.30

[POZYCJA]
id=6808
pd=		  		 		0
na=Wykonanie prób i regulacja inst. wentylacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=454
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Pomiary hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6809
nu=12.31

[POZYCJA]
id=6810
pd=		  		 		0
na=Wykonanie pomiarów hałasu w pom. mechanicznej wentylacji
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=455
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja klimatyzacji
wa=0
kn=0	0	0
id=7418
nu=13

[ELEMENT 2]
na=Układ klimatyzacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=7419
nu=13.1

[POZYCJA]
id=7420
pd=		 dostawa		dostawa		1
mpn=1211
na=System klimatyzacji1310Jednostka zewnętrzna klimatyzacji VRV  1310Qchł=31,63 kW; P= 10,5kW;  U=400V; SEER=6,3; czynnik: R410A; 1310Klimatyzator kasetonowy Qchł=3,89 kW; P=0,04 kW;  U=230V; = 2szt1310Klimatyzator kasetonowy Qchł=3,14kW; P=0,04 kW;  U=230V; = 1szt1310Klimatyzator kasetonowy Qchł=7,78kW; P=0,09 kW;  U=230V; = 2szt1310Klimatyzator ściennyQchł=3,89kW; P=0,02 kW;  U=230V; = 4szt
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=456
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7446
pd=		 dostawa		dostawa		1
mpn=1211
na=System klimatyzacji1310Klimatyzator ścienny + jednostka zewnętrzna Qchł=2,5kW; P=0,78 kW;  U=230V;
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=457
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7421
pd=	KNR-W	2-15 0432-03 M=0	2-15	0432-03 M=0		1
mpn=1211
na=Montaż jednostek instalacji klimatyzacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=458
ob=12	12		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=7424
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-01	2-15	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 6,35 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=459
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=7425
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-01	2-15	0405-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 9,52mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=460
ob=37	37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=8026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-02	2-15	0405-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane  o śr.12,70 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=461
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=8027
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-03	2-15	0405-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 15,88 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=462
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=8028
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 19,05 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=463
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7429
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-05	2-15	0405-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 22,22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=464
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=8029
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0405-06	2-15	0405-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi dla chłodnictwa miedziane o śr. 28,58 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=465
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=7430
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otuliną gr. do 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=466
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=7431
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.9,52 mm otuliną gr. do 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=467
ob=37	37		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37						

[POZYCJA]
id=8030
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12,7 mm otuliną gr. 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=468
ob=35	35		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=8031
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr.15,88 mm otuliną gr. 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=469
ob=22	22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[POZYCJA]
id=8032
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 19,05mm otuliną gr. 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=470
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=7435
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 22 mm otuliną gr. 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=471
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=8033
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=1211
na=Izolacja rurociągów śr. 28,58mm otuliną gr. 13mm (kauczuk) wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=472
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=7436
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-11	7-24	0513-11		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie  urządzeń i instalacji chłodniczych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=473
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7437
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-11	7-24	0514-11		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu czynnika chłodniczego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=474
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7438
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-11	7-24	0516-11		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=475
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7439
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-11	7-24	0515-11		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=476
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1427-01	4	1427-01		1
mpn=1211
na=Przejście popż śr. do 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=477
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Skropliny
wa=0
kn=0	0	0
id=7441
nu=13.2

[POZYCJA]
id=7443
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Skropliny - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=478
ob=44	44		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[POZYCJA]
id=7445
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=479
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[SUMA KONTROLNA]
153922AEB3F7B2B469BCA35FC3B75A78
