[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=biuroprojektow.pl                               Izabela Felcyn-Iwanek
afn=ul.Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
nb=TYTUŁ PROJEKTU: „Krótki łańcuch żywności – pilotaż w Toruniu” 13101310Budynek centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami:  gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami :gazową i wewnętrzna linią zasilającą
ab=Przysiek, dz: 279/80, obręb: 0013 Stary Toruń, jedn. ew.: 041509_2 Zławieś Wielka
ni=Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ai=Parkowa 2, 87-134 Przysiek
br=Ogólnobudowlana wraz z zagospodarowaniem terenu
nk=mgr inż. Artur Senski- kosztorysant	
dt=26.10.2020	0
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
cpv=45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
cpv=45113000-2	Roboty na placu budowy
cpv=45212423-7	Roboty budowlane w zakresie kawiarni
cpv=45213150-9	Roboty budowlane w zakresie biurowców
cpv=45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych
cpv=45261211-6	Kładzenie płytek dachowych
cpv=45261320-3	Kładzenie rynien
cpv=45261410-1	Izolowanie dachu
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262520-2	Roboty murowe
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45421131-1	Instalowanie drzwi
cpv=45421132-8	Instalowanie okien
cpv=45421141-4	Instalowanie przegród
cpv=45421148-3	Instalowanie bram
cpv=45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
cpv=45431000-7	Kładzenie płytek
cpv=45443000-4	Roboty elewacyjne
pcn=III kw. 2020 
kln=13101310131013101310131013101.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Projekt architektury na potrzeby budynku użyteczności publicznej centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami: gazową  i wewnętrzną linią zasilającą na działce o numerze ewidencyjnym 279/80 w miejscowości Przysiek, obręb 0013 Stary Toruń jedn ew: 041509_2 Zławieś Wielka. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty dachem spadzistym. Projektuje się następujące instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, gazu, wewnętrzną elektroenergetyczną linię zasilającą.1310Na terenie działki znajdować się będzie również stacja tankowania pojazdów CNG.1310Powierzchnia zabudowy budynku:                           408,00m2,1310Powierzchnia całkowita budynku:                            816,00m2,1310Powierzchnia użytkowa budynku:                            601,35m2, w tym:1310                                                                                   356,36m2 na parterze1310                                                                                   244,99m2 na 1 piętrze,1310Wysokość budynku:                                                  9,76m (budynek niski)1310Liczba kondygnacji nadziemnych:                            21310Liczba kondygnacji podziemnych:                            01310Kubatura:                                                                   2944m31310Wymiary budynku:                                                    12,00m x 34,00m (36,24m)1310Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźnik ów powierzchniowych i kubaturowych.

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Stan surowy zamknięty
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Fundamenty wraz z robotami ziemnymi 
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Przygotowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		1
mpn=1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=869,3	869,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=869,3	1	869,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
mpn=1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pomiar geodezyjny
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=13
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3168	3168		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto usunięcie humusu z powierzchni powiekszonej o 10m w stosunku do obrysu budynku			
wo=3168	1	3168						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-01	2-01	0218-01		1
mpn=1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=896,32	896,32		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto roboty na powierzchni powiekszonej o 1m z każdej strony w stosunku do obrysu budynku			
wo=896,32	1	896,32						
ko=				

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,44		1.2*1.2
wm=1,44		1.2*1.2
ws=1,2		1.2

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=182,36	182,36		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=182,36	1	182,36						

[POZYCJA]
id=365
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-01	4-01	0108-01	 0108-04 	1
mpn=35:0:509101211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=489	489		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=489	1	489						

[ELEMENT 3]
na=Fundamenty (wraz z izolacjącją)
wa=0
kn=0	0	0
id=24
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	1
mpn=30:0:0910121,1:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Podkłady bod ławy betonowe.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=15,14	15,14		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto podkład w ilości +20% w stosunku do obrysu ław			
wo=15,14	1	15,14						

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=45,52	45,52		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45,52	1	45,52						

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=0,8	0,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,8	1	0,8						

[POZYCJA]
id=136
pd=PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	13-05 2001-04	13-05	2001-04		1
mpn=1211
na=Ściany fundamentowe żelbetowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=1,85	1,85		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,85	1	1,85						

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=1,6	1,6		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	1,6						

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=0,3	0,3		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,3	1	0,3						

[POZYCJA]
id=2863
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe -gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=120,5	120,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120,5	1	120,5						

[POZYCJA]
id=2868
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=120,5	120,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=120,5	1	120,5						

[POZYCJA]
id=76
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-05	2-02	0101-05		1
mpn=1211
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=18,67	18,67		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,67	1	18,67						

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0603-09	2-02	0603-09		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=147,81	147,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=147,81	1	147,81						

[POZYCJA]
id=97
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0603-10	2-02	0603-10		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=147,81	147,81		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=147,81	1	147,81						

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		1
mpn=121,1:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=115,5	115,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=115,5	1	115,5						

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		1
mpn=1211
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=115,5	115,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=115,5	1	115,5						

[POZYCJA]
id=108
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-01	2-31	0114-01	 0114-02	1
mpn=47:0:3009101211
na=Podbudowa z kruszywa naturalnego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=390	390		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=390	1	390						

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01	 z.sz. 5.4. 9913 	1
mpn=30:0:0910121,1:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=58,5	58,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58,5	1	58,5						

[ELEMENT 2]
na=Parter
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Ściany nośne i elementy konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=163
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=2654
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe -gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=35,5	35,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,5	1	35,5						

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=35,5	35,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,5	1	35,5						

[POZYCJA]
id=212
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0306-02	2	0306-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Ściany z bloczków YTONG o grubości 20-24 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=42,38	42,38		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=42,38	1	42,38						

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatek za łupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane (uwzględniono całe rdzenie 1.1 - 1.6 wraz z piętrem)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=8,23	8,23		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,23	1	8,23						

[POZYCJA]
id=287
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=1,139	1,139		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,139	1	1,139						

[POZYCJA]
id=767
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=0,35	0,35		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,35	1	0,35						

[POZYCJA]
id=784
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=0,45	0,45		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0,45						

[POZYCJA]
id=483
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0101-01	2-05	0101-01		1
mpn=1211
na=Słupy stalowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=0,65	0,65		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,65	1	0,65						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z pustaków
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 3]
na=Rama Żelbetowa RZ1
wa=0
kn=0	0	0
id=851
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0208-10	2-02	0208-10		1
mpn=121,1:0,0911
na=Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=1,29	1,29		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,29	1	1,29						

[POZYCJA]
id=890
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-02	2-02	0210-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=2,99	2,99		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,99	1	2,99						

[POZYCJA]
id=863
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=0,19	0,19		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,19	1	0,19						

[POZYCJA]
id=872
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=0,8	0,8		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,8	1	0,8						

[ELEMENT 3]
na=Schody żelbetowe
wa=0
kn=0	0	0
id=168
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=2659
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=0,4	0,4		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=	przyjęto podkład w ilości +20% w stosunku do obrysu ław			
wo=0,4	1	0,4						

[POZYCJA]
id=2674
pd=ELBUD 1984, biuletyny do 9 1996	KNR	5-12 0204-02	5-12	0204-02		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne pod ławę schodów
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2664
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=0,754	0,754		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,754	1	0,754						

[POZYCJA]
id=263
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0230c-05	202	0230c-05		1
mpn=1211
na=(z.II) Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gr. 8 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=9,4	9,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,4	1	9,4						

[POZYCJA]
id=369
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=0,5	0,5		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,5	1	0,5						

[ELEMENT 3]
na=Schody stalowe
wa=0
kn=0	0	0
id=387
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=388
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0702-07	2-05	0702-07		1
mpn=1211
na=Schody stalowe na antresole
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja stropu, wieńce
wa=0
kn=0	0	0
id=158
nu=1.2.5

[POZYCJA]
id=474
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 20225-04	2-02	20225-04		1
mpn=1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=7,89	7,89		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,89	1	7,89						

[POZYCJA]
id=2682
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0406-01	13-12	0406-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=2,5	2,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=840
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0210-03	2-02	0210-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=4,89	4,89		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,89	1	4,89						

[POZYCJA]
id=402
pd=ATHENASOFT wyd.I 2012	KNR	AT-44 0202-03	AT-44	0202-03		1
mpn=1211
na=Stropy z płyt strunobetonowych o wysokości 26,5cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=260	260		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[POZYCJA]
id=428
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02	2-02	0216-02	 0216-05 	1
mpn=65:0:200910121,1:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=61	61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						

[POZYCJA]
id=442
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02	2-02	0216-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=15,1	15,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,1	1	15,1						

[POZYCJA]
id=456
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=3,89	3,89		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,89	1	3,89						

[POZYCJA]
id=809
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=0,45	0,45		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,45	1	0,45						

[POZYCJA]
id=465
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=0,63	0,63		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,63	1	0,63						

[ELEMENT 3]
na=Ściany działowe
wa=0
kn=0	0	0
id=165
nu=1.2.6

[POZYCJA]
id=243
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0110-02	AT-43	0110-02		1
mpn=121,1:0,092,1:0,093,1:0,0911
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.02)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=95	95		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[POZYCJA]
id=231
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0306-04	2	0306-04		1
mpn=121,1:1,0911
na=Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=21,5	21,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,5	1	21,5						

[POZYCJA]
id=2689
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0617-06	2-02	0617-06		1
mpn=121,1:0,0911
na=Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych -ściany działowe - sufit
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=238
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z pustaków
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=240
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -376	IV	-376		1
mpn=1211
na=Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=8,4	8,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,4	1	8,4						

[ELEMENT 2]
na=Piętro1310
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Sciany nośne i elementy konstrukcyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=164
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0306-02	2	0306-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Ściany z bloczków YTONG o grubości 20-24 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=21,5	21,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,5	1	21,5						

[POZYCJA]
id=536
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0211-01	2-02	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatek za słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=1,93	1,93		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,93	1	1,93						

[POZYCJA]
id=568
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 20225-04	2-02	20225-04		1
mpn=1211
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=5,55	5,55		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,55	1	5,55						

[POZYCJA]
id=545
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=0,42	0,42		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,42	1	0,42						

[POZYCJA]
id=554
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=0,2	0,2		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,2	1	0,2						

[POZYCJA]
id=955
pd=ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-05 0101-01	2-05	0101-01		1
mpn=1211
na=Rama stalowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=2,4	2,4		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,4	1	2,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Ściany działowe
wa=0
kn=0	0	0
id=166
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=517
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0306-04	2	0306-04		1
mpn=121,1:1,0911
na=Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm, wys. bloczka 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=24,3	24,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=24,3	1	24,3						

[POZYCJA]
id=524
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0132-02	2-02	0132-02		1
mpn=1211
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych z pustaków
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=526
pd=PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	IV -376	IV	-376		1
mpn=1211
na=Otwory w ścianach - dopłata za nadproża prefabrykowane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=12,6	12,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=12,6	1	12,6						

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=160
nu=1.4

[POZYCJA]
id=2699
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe -gruntowanie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=32,5	32,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,5	1	32,5						

[POZYCJA]
id=2704
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=121,1:1,092,1:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=32,5	32,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,5	1	32,5						

[POZYCJA]
id=577
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0402-04	2-02	0402-04	/05	1
mpn=121111.7
na=Więźba dachowa o układzie jętkowym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=586	586		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=586	1	586						

[ELEMENT 2]
na=Poszycie dachu oraz elewacja
wa=0
kn=0	0	0
id=161
nu=1.5

[POZYCJA]
id=356
pd=ATHENASOFT wyd.I 2001	KNR	AT-05 1651-01	AT-05	1651-01		1
mpn=1211
na=Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=600	600		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[POZYCJA]
id=588
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-01	2-02	0410-01		1
mpn=1211
na=Poszycie połaci dachowych płytami drewno podobnymi
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=574	574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=574	1	574						

[POZYCJA]
id=611
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-22 0527-02	0-22	0527-02		1
mpn=1211
na=Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=574	574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=574	1	574						

[POZYCJA]
id=596
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0409-03	2-02	0409-03		1
mpn=1211
na=Montaż kontrłat
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=3,5	3,5		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,5	1	3,5						

[POZYCJA]
id=667
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-03	2-02	0410-03		1
mpn=1211
na=Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=574	574		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=574	1	574						

[POZYCJA]
id=2215
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2612-01	0-18	2612-01		1
mpn=1211
na=Montaż rusztu na ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=285	285		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285						

[POZYCJA]
id=2236
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=285	285		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=285	1	285						

[POZYCJA]
id=659
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-01	0-21	4004-01		1
mpn=121,1:2,0911
na=Okładziny z desek impregnowanych  o szer. 14 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=859	859		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=859	1	859						

[POZYCJA]
id=2600
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0105-04	0-33	0105-04		1
mpn=121,1:,092,1:0,0911
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=31,5	31,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[POZYCJA]
id=2610
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0203-09	C-1	0203-09	 0203-10 	1
mpn=42:0:209101211
na=Bezspoinowy system ociepleń -zatapianie siatki na cokole
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=31,5	31,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[POZYCJA]
id=2617
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0124-06	0-33	0124-06		1
mpn=1211
na=Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - wykonywane ręcznie na cokołach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=31,5	31,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=31,5	1	31,5						

[POZYCJA]
id=2627
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0602-05	2-21	0602-05		1
mpn=1211
na=Konstrukcja ażurowa drewniana
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=4,9	4,9		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,9	1	4,9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Rynny1310
wa=0
kn=0	0	0
id=305
nu=1.6

[POZYCJA]
id=306
pd=KOPRIN wyd.IV 2017	KNR	K-05 0502-06	K-05	0502-06		1
mpn=1211
na=Montaż rur spustowych - wpięcie do kanalizacji
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=312
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0538-02	19-01	0538-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej powlekanej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=47,6	47,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=47,6	1	47,6						

[POZYCJA]
id=321
pd=KOPRIN wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-01	K-05	0501-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=68	68		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						
ko=				

[POZYCJA]
id=331
pd=KOPRIN wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-06	K-05	0501-06		1
mpn=1211
na=Montaż rynien dachowych - lej spustowy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=337
pd=KOPRIN wyd.IV 2017	KNR	K-05 0501-07	K-05	0501-07		1
mpn=1211
na=Montaż rynien dachowych - denko
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=343
pd=KOPRIN wyd.IV 2017	KNR	K-05 0502-02	K-05	0502-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=28,4	28,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28,4	1	28,4						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka zewnętrzna oraz fasady szklane
wa=0
kn=0	0	0
id=162
nu=1.7

[POZYCJA]
id=687
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0302-04	AT-99	0302-04		1
mpn=1211
na=Termoizolacyjny montaż  okien z obróbka obsadzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=34,5	34,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=34,5	1	34,5						

[POZYCJA]
id=1030
pd=ATHENASOFT wyd.I 2013-2018	KNR	AT-99 0302-04	AT-99	0302-04		1
mpn=1211
na=Termoizolacyjny montaż drzwi w z obróbka obsadzenia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=8,5	8,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	8,5						

[POZYCJA]
id=981
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1027-01	202	1027-01		1
mpn=1211
na=(z.VI) Okna dachowe "FAKRO"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=20	20		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=1067
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-05	2-02	1040-05		1
mpn=1211
na=Fasada aluminiowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=97,3	97,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,3	1	97,3						

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1106-03	2	1106-03		1
mpn=1211
na=Bramy uchylne podnoszone mechanicznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=9	9		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[ELEMENT 1]
na=Roboty wykończeniowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=169
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Posadzki bez wykończeń
wa=0
kn=0	0	0
id=171
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Parter
wa=0
kn=0	0	0
id=178
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=722
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - parter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=372	372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						

[POZYCJA]
id=728
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -parter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=372	372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						

[POZYCJA]
id=734
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa -parter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=372	372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						

[POZYCJA]
id=740
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe -parter
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=372	372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						

[POZYCJA]
id=758
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1425-04	4	1425-04		1
mpn=1211
na=Posadzki cementowe zatarte na ostro
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=372	372		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						

[ELEMENT 3]
na=Piętro1310
wa=0
kn=0	0	0
id=179
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=1049
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=312,5	312,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=312,5	1	312,50						

[POZYCJA]
id=1043
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=312,5	312,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=312,5	1	312,50						

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1425-04	4	1425-04		1
mpn=1211
na=Posadzki cementowe zatarte na ostro
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=312,5	312,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=312,5	1	312,50						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.1
wa=0
kn=0	0	0
id=174
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=176
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=1133
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=77,68	77,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,68	1	77,68						

[POZYCJA]
id=1107
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=77,68	77,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,68	1	77,68						

[POZYCJA]
id=1114
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=77,68	77,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,68	1	77,68						

[POZYCJA]
id=1120
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=77,68	77,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,68	1	77,68						

[POZYCJA]
id=1128
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=77,68	77,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=77,68	1	77,68						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=175
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=1077
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=13,93	13,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,93	1	13,93						

[POZYCJA]
id=1083
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=13,93	13,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,93	1	13,93						

[POZYCJA]
id=1091
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1123-01	202	1123-01		1
mpn=1211
na=(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=26,5	26,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=26,5	1	26,5						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=177
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=1144
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=13,93	13,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,93	1	13,93						

[POZYCJA]
id=1166
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=13,93	13,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,93	1	13,93						

[POZYCJA]
id=1159
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=13,93	13,93		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,93	1	13,93						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.2
wa=0
kn=0	0	0
id=1174
nu=2.3

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1175
nu=2.3.1

[POZYCJA]
id=1176
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=1182
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=1189
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=1195
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=1203
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=16	16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[ELEMENT 3]
na=Wykończenie schodów1310
wa=0
kn=0	0	0
id=1208
nu=2.3.2

[POZYCJA]
id=1209
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=17,23	17,23		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,23	1	17,23						

[POZYCJA]
id=1263
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0213-02	W-02	0213-02		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Okładziny schodów z kształtek o wymiarach 30x20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=19,23	19,23		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,23	1	19,23						

[POZYCJA]
id=1269
pd=Saint-Gobain wyd.I 2012	KNR	W-02 0213-03	W-02	0213-03		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=7,23	7,23		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,23	1	7,23						

[POZYCJA]
id=1223
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1123-01	202	1123-01		1
mpn=1211
na=(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=117
ob=22,95	22,95		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22,95	1	22,95						

[POZYCJA]
id=2523
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	XXIV 1404-02	XXIV	1404-02		1
mpn=1211
na=Balustrada schodowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=zesp	111
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.3
wa=0
kn=0	0	0
id=1275
nu=2.4

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1276
nu=2.4.1

[POZYCJA]
id=1277
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=35,22	35,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,22	1	35,22						

[POZYCJA]
id=1283
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=35,22	35,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,22	1	35,22						

[POZYCJA]
id=1290
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=35,22	35,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,22	1	35,22						

[POZYCJA]
id=1296
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=35,22	35,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,22	1	35,22						

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=35,22	35,22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=35,22	1	35,22						

[POZYCJA]
id=2540
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=14,5	14,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,5	1	14,5						

[POZYCJA]
id=2546
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=14,5	14,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14,5	1	14,5						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1309
nu=2.4.2

[POZYCJA]
id=1310
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=3,16	3,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,16	1	3,16						

[POZYCJA]
id=1316
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1118-10	202	1118-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=3,16	3,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,16	1	3,16						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1332
nu=2.4.3

[POZYCJA]
id=1333
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=3,16	3,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,16	1	3,16						

[POZYCJA]
id=1348
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=3,16	3,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,16	1	3,16						

[POZYCJA]
id=1356
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=3,16	3,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3,16	1	3,16						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.4-1.11
wa=0
kn=0	0	0
id=1379
nu=2.5

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1380
nu=2.5.1

[POZYCJA]
id=1381
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=255,2	255,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,2	1	255,2						

[POZYCJA]
id=1387
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=255,2	255,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,2	1	255,2						

[POZYCJA]
id=1394
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=255,2	255,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,2	1	255,2						

[POZYCJA]
id=1400
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=255,2	255,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,2	1	255,2						

[POZYCJA]
id=1467
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=255,2	255,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=255,2	1	255,2						

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=121,3	121,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121,3	1	121,3						

[POZYCJA]
id=2554
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=137
ob=18,76	18,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,76	1	18,76						

[POZYCJA]
id=2560
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=138
ob=18,76	18,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,76	1	18,76						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1413
nu=2.5.2

[POZYCJA]
id=1414
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=139
ob=16,79	16,79		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,79	1	16,79						

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=140
ob=16,79	16,79		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,79	1	16,79						

[POZYCJA]
id=1428
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1123-01	202	1123-01		1
mpn=1211
na=(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=141
ob=16,6	16,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16,6	1	16,6						

[POZYCJA]
id=1474
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-41 0202-01	AT-41	0202-01	 z.o. 4.2.	1
mpn=1:0:09101211
na=Posadzka dwuwarstwowa dla obciążeń średnich weber.floor 4610 DuroTop (ABS 410 DuroTop) wylewana o grubości warstw 10 + 8 mm Prace w pomieszczeniu mniejszym niż 100 m2.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=142
ob=104,67	104,67		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=104,67	1	104,67						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1436
nu=2.5.3

[POZYCJA]
id=1437
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=143
ob=173,25	173,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=173,25	1	173,25						

[POZYCJA]
id=1452
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=144
ob=173,25	173,25		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=173,25	1	173,25						

[POZYCJA]
id=1460
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=145
ob=173,2	173,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=173,2	1	173,2						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.12 - 1.131310
wa=0
kn=0	0	0
id=1482
nu=2.6

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1483
nu=2.6.1

[POZYCJA]
id=1484
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=146
ob=72,32	72,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,32	1	72,32						

[POZYCJA]
id=1490
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=147
ob=72,32	72,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,32	1	72,32						

[POZYCJA]
id=1578
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=148
ob=72,32	72,32		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=72,32	1	72,32						

[POZYCJA]
id=2771
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=149
ob=52,72	52,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,72	1	52,72						

[POZYCJA]
id=2779
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=150
ob=52,72	52,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,72	1	52,72						

[POZYCJA]
id=2786
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=151
ob=52,72	52,72		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,72	1	52,72						

[POZYCJA]
id=1570
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=152
ob=19,6	19,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=19,6	1	19,6						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1516
nu=2.6.2

[POZYCJA]
id=1517
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=153
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[POZYCJA]
id=1523
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=154
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1539
nu=2.6.3

[POZYCJA]
id=1540
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=155
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[POZYCJA]
id=1555
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=156
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[POZYCJA]
id=1563
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=157
ob=15,06	15,06		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,06	1	15,06						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.1413101310
wa=0
kn=0	0	0
id=1592
nu=2.7

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1593
nu=2.7.1

[POZYCJA]
id=1594
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=158
ob=32,6	32,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,6	1	32,6						

[POZYCJA]
id=1600
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=159
ob=32,6	32,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,6	1	32,6						

[POZYCJA]
id=1607
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=160
ob=32,6	32,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,6	1	32,6						

[POZYCJA]
id=1613
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=161
ob=32,6	32,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,6	1	32,6						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1621
nu=2.7.2

[POZYCJA]
id=1622
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=162
ob=5,85	5,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,85						

[POZYCJA]
id=1628
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=163
ob=5,85	5,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,85						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1636
nu=2.7.3

[POZYCJA]
id=1637
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=164
ob=5,85	5,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,85						

[POZYCJA]
id=1652
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=165
ob=5,85	5,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,85						

[POZYCJA]
id=1660
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=166
ob=5,85	5,85		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,85	1	5,85						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.1513101310
wa=0
kn=0	0	0
id=1667
nu=2.8

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1668
nu=2.8.1

[POZYCJA]
id=1669
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=167
ob=50,99	50,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,99	1	50,99						

[POZYCJA]
id=1675
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=168
ob=50,99	50,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,99	1	50,99						

[POZYCJA]
id=1682
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=169
ob=50,99	50,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,99	1	50,99						

[POZYCJA]
id=1688
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=170
ob=50,99	50,99		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50,99	1	50,99						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1696
nu=2.8.2

[POZYCJA]
id=1697
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=171
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,5						

[POZYCJA]
id=1703
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=172
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,5						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1711
nu=2.8.3

[POZYCJA]
id=1712
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=173
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,5						

[POZYCJA]
id=1727
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=174
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,5						

[POZYCJA]
id=1735
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=175
ob=18,5	18,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=18,5	1	18,5						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.16, 1.18
wa=0
kn=0	0	0
id=1742
nu=2.9

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1743
nu=2.9.1

[POZYCJA]
id=1744
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=176
ob=97,28	97,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,28	1	97,28						

[POZYCJA]
id=1750
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=177
ob=97,28	97,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,28	1	97,28						

[POZYCJA]
id=1757
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=178
ob=97,28	97,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=97,28	1	97,28						

[POZYCJA]
id=1763
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=179
ob=80,28	80,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,28	1	80,28						

[POZYCJA]
id=1771
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=180
ob=80,28	80,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80,28	1	80,28						

[POZYCJA]
id=2839
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=181
ob=17,4	17,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,4	1	17,4						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1776
nu=2.9.2

[POZYCJA]
id=1777
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=182
ob=114,3	114,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114,3	1	114,3						

[POZYCJA]
id=1783
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=183
ob=114,3	114,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=114,3	1	114,3						

[POZYCJA]
id=1791
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1123-01	202	1123-01		1
mpn=1211
na=(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=184
ob=40,6	40,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40,6	1	40,6						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1799
nu=2.9.3

[POZYCJA]
id=1800
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=185
ob=52,2	52,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,2	1	52,2						

[POZYCJA]
id=1815
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=186
ob=52,2	52,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,2	1	52,2						

[POZYCJA]
id=1823
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=187
ob=52,2	52,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,2	1	52,2						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 1.19-1.2013101310
wa=0
kn=0	0	0
id=1905
nu=2.10

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1906
nu=2.10.1

[POZYCJA]
id=1967
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=188
ob=17,8	17,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,8	1	17,8						

[POZYCJA]
id=1973
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=189
ob=17,8	17,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,8	1	17,8						

[POZYCJA]
id=1907
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=190
ob=17,8	17,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,8	1	17,8						

[POZYCJA]
id=1913
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=191
ob=17,8	17,8		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=17,8	1	17,8						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=1921
nu=2.10.2

[POZYCJA]
id=1922
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=192
ob=9,3	9,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,3	1	9,3						

[POZYCJA]
id=1928
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=193
ob=9,3	9,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,3	1	9,3						

[ELEMENT 3]
na=Sufity
wa=0
kn=0	0	0
id=1936
nu=2.10.3

[POZYCJA]
id=1937
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-01	9-09	0302-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=194
ob=9,3	9,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,3	1	9,3						

[POZYCJA]
id=1952
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=195
ob=9,3	9,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,3	1	9,3						

[POZYCJA]
id=1960
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=196
ob=9,3	9,3		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9,3	1	9,3						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 2.1-2.111310
wa=0
kn=0	0	0
id=1980
nu=2.11

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=1981
nu=2.11.1

[POZYCJA]
id=1982
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=197
ob=459,5	459,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=459,5	1	459,5						

[POZYCJA]
id=1988
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=198
ob=459,5	459,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=459,5	1	459,5						

[POZYCJA]
id=1995
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=199
ob=459,5	459,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=459,5	1	459,5						

[POZYCJA]
id=2001
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=200
ob=459,5	459,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=459,5	1	459,5						

[POZYCJA]
id=2009
pd=WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	7-28 0306-02	7-28	0306-02		1
mpn=1211
na=Malowanie tynków farba emulsyjna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=201
ob=459,5	459,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=459,5	1	459,5						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2014
nu=2.11.2

[POZYCJA]
id=2015
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=202
ob=305,4	305,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=305,4	1	305,4						

[POZYCJA]
id=2021
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=203
ob=305,4	305,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=305,4	1	305,4						

[POZYCJA]
id=2029
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1123-01	202	1123-01		1
mpn=1211
na=(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm w 2 rzędach na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=204
ob=178,7	178,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=178,7	1	178,7						

[ELEMENT 2]
na=Wykończenie pomieszczenie 2.13-2.12131013101310
wa=0
kn=0	0	0
id=2068
nu=2.12

[ELEMENT 3]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=2069
nu=2.12.1

[POZYCJA]
id=2070
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0105-02	AT-32	0105-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Maszynowe przygotowanie podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=205
ob=55	55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=2076
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-32 0102-02	AT-32	0102-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=206
ob=55	55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=2083
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=207
ob=55	55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=2089
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0840-06	2-02	0840-06		1
mpn=1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=208
ob=55	55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[ELEMENT 3]
na=Posadzka
wa=0
kn=0	0	0
id=2097
nu=2.12.2

[POZYCJA]
id=2098
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=209
ob=7,01	7,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,01	1	7,01						

[POZYCJA]
id=2104
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1119-10	202	1119-10		1
mpn=1211
na=(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=210
ob=7,1	7,1		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7,1	1	7,1						

[ELEMENT 3]
na=Ścianki WC
wa=0
kn=0	0	0
id=2733
nu=2.12.3

[POZYCJA]
id=2734
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1029-05	2-02	1029-05		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Ścianki ustępowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=211
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 2]
na=Sufity na dachu skośnym
wa=0
kn=0	0	0
id=2143
nu=2.13

[POZYCJA]
id=2144
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0302-04	9-09	0302-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - dwuwarstwowy na ruszcie podwójnym
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=212
ob=475,7	475,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=475,7	1	475,7						

[POZYCJA]
id=2159
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=213
ob=475,7	475,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=475,7	1	475,7						

[POZYCJA]
id=2165
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=214
ob=475,7	475,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=475,7	1	475,7						

[POZYCJA]
id=2173
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	2 1402-05	2	1402-05		1
mpn=121,1:0,0911
na=Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=215
ob=475,7	475,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=475,7	1	475,7						

[POZYCJA]
id=2198
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-12 0301-07	9-12	0301-07		1
mpn=121,1:0,0911
na=Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=216
ob=475,7	475,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=475,7	1	475,7						

[ELEMENT 2]
na=Ściana mobilna
wa=0
kn=0	0	0
id=2180
nu=2.14

[POZYCJA]
id=2196
pd=		  		 		0
na=Montaż ściany mobilnej
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=217
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Balustrada
wa=0
kn=0	0	0
id=2181
nu=2.15

[POZYCJA]
id=2182
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1209-03	2-02	1209-03		1
mpn=1211
na=Balustrady szklane
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=218
ob=11,2	11,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,2	1	11,2						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=2630
nu=2.16

[POZYCJA]
id=2631
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-02	2	1104-02		1
mpn=1211
na=Montaż ościeżnic drewnianych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=219
ob=58	58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[POZYCJA]
id=2638
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		1
mpn=1211
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=220
ob=58	58		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						

[ELEMENT 1]
na=Wiata pomieszczenia technicznego
wa=0
kn=0	0	0
id=2494
nu=3

[POZYCJA]
id=2495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0101-02	7	0101-02		1
mpn=1211
na=Wiata pomieszczenia technicznego
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=221
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Wiata kawiarni
wa=0
kn=0	0	0
id=2499
nu=4

[POZYCJA]
id=2500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0101-02	7	0101-02		1
mpn=1211
na=Wiata kawiarni
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=222
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Zagospodarowanie terenu
wa=0
kn=0	0	0
id=2244
nu=5

[POZYCJA]
id=2346
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0205-05	2-01	0205-05	 z.o. 2.8.3. 0210-01 	1
mpn=1:0:091058:0:100910121,1:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=223
ob=950	950		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=950	1	950						

[POZYCJA]
id=2350
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=121,1:0,092,1:,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 50 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=224
ob=1550	1550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1550	1	1550						

[POZYCJA]
id=2354
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0104-02	6	0104-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - jezdnie, miejsca parkingowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=225
ob=1550	1550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1550	1	1550						

[POZYCJA]
id=2360
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0113-02	6	0113-02		1
mpn=1211
na=Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm - jezdnie, miejsca parkingowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=226
ob=1550	1550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1550	1	1550						

[POZYCJA]
id=2367
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -jezdnie, miejsca parkingowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=227
ob=1550	1550		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1550	1	1550						

[POZYCJA]
id=2376
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0101-03	6	0101-03		1
mpn=121,1:0,092,1:,0911
na=Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=228
ob=380	380		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=2380
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0104-01	6	0104-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=229
ob=380	380		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=2386
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	6 0113-02	6	0113-02		1
mpn=1211
na=Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=230
ob=380	380		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=2393
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=231
ob=380	380		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=2402
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=1211
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=232
ob=50	50		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=2409
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0404-05	6	0404-05		1
mpn=1211
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=233
ob=465	465		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=465	1	465						

[POZYCJA]
id=2416
pd=N.Z. WACETOB 1999	KNNR-W	2 W1502-03	2	W1502-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Ogrodzenie panelowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=234
ob=32,5	32,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=32,5	1	32,5						

[POZYCJA]
id=2423
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0404-04	2-23	0404-04		1
mpn=1211
na=Furtka ogrodzeniowa
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=235
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2467
pd=Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 1504-01	13-12	1504-01		1
mpn=1211
na=Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=236
ob=66	66		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66						

[POZYCJA]
id=2477
pd=wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania	KNKRB	1 0313-01	1	0313-01		1
mpn=1211
na=Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=237
ob=3848	3848		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3848	1	3848						

[POZYCJA]
id=2479
pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0308-03	2-23	0308-03		1
mpn=1211
na=Montaż placu zabaw
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=238
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=2453
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych z dostawą ziemi urodzajnej z siewem oraz nawożeniem
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=239
ob=3848	3848		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3848	1	3848						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Wiata stalowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2448
nu=6

[POZYCJA]
id=2449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0101-02	7	0101-02		1
mpn=1211
na=Wiata CNG
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=240
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
3D5404CB467B71BD2200EA33E1D18306
