[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	Przedmiar
nfn=biuroprojektow.pl                               Izabela Felcyn-Iwanek
afn=ul.Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
nb=TYTUŁ PROJEKTU: „Krótki łańcuch żywności – pilotaż w Toruniu” 13101310Budynek centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami:  gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami :gazową i wewnętrzna linią zasilającą
ab=Przysiek, dz: 279/80, obręb: 0013 Stary Toruń, jedn. ew.: 041509_2 Zławieś Wielka
ni=Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ai=Parkowa 2, 87-134 Przysiek
br=Elektryczna
nk=mgr inż. Krzysztof Szymkowiak - kosztorysant	
dt=26.10.2020	0
cpv=Nowy kod	
cpv=45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
cpv=45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45312200-9	Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
pcn=III kw. 2020r.
kln=131013101310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)13102. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.1310Uwagi dodatkowe1310Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 1310

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	Projekt architektury na potrzeby budynku użyteczności publicznej centrum logistyczno-wystawienniczego z wewnętrznymi instalacjami: gazową, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi instalacjami: gazową  i wewnętrzną linią zasilającą na działce o numerze ewidencyjnym 279/80 w miejscowości Przysiek, obręb 0013 Stary Toruń jedn ew: 041509_2 Zławieś Wielka. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych w konstrukcji tradycyjnej murowanej, kryty dachem spadzistym. Projektuje się następujące instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, gazu, wewnętrzną elektroenergetyczną linię zasilającą.1310Na terenie działki znajdować się będzie również stacja tankowania pojazdów CNG.1310Powierzchnia zabudowy budynku:                           408,00m2,1310Powierzchnia całkowita budynku:                            816,00m2,1310Powierzchnia użytkowa budynku:                            601,35m2, w tym:1310                                                                                   356,36m2 na parterze1310                                                                                   244,99m2 na 1 piętrze,1310Wysokość budynku:                                                  9,76m (budynek niski)1310Liczba kondygnacji nadziemnych:                            21310Liczba kondygnacji podziemnych:                            01310Kubatura:                                                                   2944m31310Wymiary budynku:                                                    12,00m x 34,00m (36,24m)1310Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie wskaźnik ów powierzchniowych i kubaturowych.

[RMS ZEST 105]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnie elektryczne i WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-05	5	0405-05		1
na=Rozdzielnia RG
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-04	5	0405-04		1
na=Tablica T0.1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-04	5	0405-04		1
na=Tablica T0.2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		1
na=Tablica T1.1
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-02	5	0405-02		1
na=Tablica T.Kot
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-03	5	0405-03		1
na=Rozdzielnia PWP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Wyłacznik główny prądu PWP
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-02	5	0714-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=315
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-02	5	0714-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=371
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-03	5	0714-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-02	5	0714-02		1
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=318
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=4	4		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=2

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
na=Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnychprzez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 200 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=310
pd=	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		0
na=Przykręcenie uchwytów (konsolek, haczyków) do gotowego podłoża na ścianie - 2 mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=200	200		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	5-08 0705-01	5-08	0705-01		0
na=Przykręcenie do gotowych otworów drabinek typu "D" - prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych o szerokości 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		0
na=Przykręcenie uchwytów (konsolek, haczyków) do gotowego podłoża na ścianie - 2 mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=170	170		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNR	5-08 0705-01	5-08	0705-01		0
na=Przykręcenie do gotowych otworów drabinek typu "D" - prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych o szerokości 200mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=170	170		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		0
na=Przykręcenie uchwytów (konsolek, haczyków) do gotowego podłoża na ścianie - 2 mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=250	250		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		1
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=3500	3500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3500	1	3500						

[POZYCJA]
id=237
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-08	5	1207-08		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=349
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=3500	3500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3500	1	3500						

[POZYCJA]
id=350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=700	700		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=340
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=341
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=10	10		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=48
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06	5	1209-06		1
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=27	27		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-05	5	1209-05		1
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=40	40		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-06	5	1209-06		1
na=Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=14	14		1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświeleniowa podstawowego i awayjno-ewakuacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=53
nu=3

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		1
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=136	136		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=364
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=57
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=8	8		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=76
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=9	9		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=58
pd=	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		0
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	5 0502-02	5	0502-02		0
na=Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=79
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=10	10		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=6	6		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=11	11		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=299
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=300
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=301
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=303
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=304
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=305
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=307
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=365
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=7	7		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=366
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=367
pd=	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		0
na=Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=3	3		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=59	59		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=59	59		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=59	1	59						

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=369
pd=	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		0
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=20	20		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=86
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-05	5	0306-05		1
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=16	16		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[POZYCJA]
id=370
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Czujka ruchu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=3048	3048		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3048	1	3048						

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=888	888		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=888	1	888						

[POZYCJA]
id=74
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1500	1500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500						

[POZYCJA]
id=118
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=360	360		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-05	5	0209-05		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=360	360		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	360						

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		0
na=Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=80	80		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=87
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=1868	1868		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1868	1	1868						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja siłowa
wa=0
kn=0	0	0
id=88
nu=4

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=121	121		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=121	121		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	121						

[POZYCJA]
id=92
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-01	5	0308-01		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=94	94		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						

[POZYCJA]
id=94
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=13	13		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=114
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=115
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Zestawy gniazd BOX
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		0
na=Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=82
ob=50	50		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	5 0209-04	5	0209-04		0
na=Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=83
ob=800	800		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=84
ob=3500	3500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3500	1	3500						

[POZYCJA]
id=337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-03	5	0209-03		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=85
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=86
ob=500	500		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=87
ob=750	750		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=750	1	750						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja zasilania urządzeń technologicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=321
nu=5

[POZYCJA]
id=329
pd=	KNNR	5 0303-01	5	0303-01		0
na=Montaż puszek 3-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=88
ob=25	25		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=336
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-04	5	0206-04		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=89
ob=250	250		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[POZYCJA]
id=333
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=90
ob=200	200		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=335
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=91
ob=150	150		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[POZYCJA]
id=334
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-08	5	1203-08		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=92
ob=250	250		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wyrównawcza
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=6

[POZYCJA]
id=157
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Główna szyna uziemiająca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=93
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=158
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Miejscowa szyna uziemiająca
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=94
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-03	5	0602-03		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=95
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=160
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		0
na=Przewód LgYżo 1x4 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=96
ob=480	480		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0620-01	5-08	0620-01		1
na=Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=97
ob=40	40		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=163
nu=7

[POZYCJA]
id=164
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0201	2-01	0702-0201		1
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=98
ob=280	280		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=165
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=99
ob=280	280		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=166
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=100
ob=280	280		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-05	5	0601-05		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=101
ob=380	380		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=380	1	380						

[POZYCJA]
id=168
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-06	5	0601-06		1
na=Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=102
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=170
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0601-15	5-08	0601-15		1
na=Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=103
ob=250	250		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=104
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=172
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-05	5	0612-05		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=105
ob=45	45		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-01	5	0615-01		1
na=Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na żerdzi, wieży stalowej w pozycji leżącej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=106
ob=5	5		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-02	5	0606-02		1
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=107
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=108
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja okablowania strukturalnego
wa=0
kn=0	0	0
id=179
nu=8

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0303-02	5-08	0303-02		1
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=109
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=199
pd=	KNR	5-08 0309-06	5-08	0309-06		0
na=Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=110
ob=21	21		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=261
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=111
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=344
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-02	5	0101-02		1
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=112
ob=80	80		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=202
pd=	Athena	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		0
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego  - Przewód UTP kat. 5e
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=113
ob=600	600		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600						

[POZYCJA]
id=203
pd=	Athena	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=114
ob=21	21		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[POZYCJA]
id=205
pd=	Athena	AT-14 0111-03	AT-14	0111-03		0
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=115
ob=54	54		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
prn=3
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[POZYCJA]
id=275
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=116
ob=450	450		1
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	450						

[POZYCJA]
id=812
pd=		  		 		0
na=Montaż systemu ochrony - monitoring wizyjny
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=117
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=813
pd=		  		 		0
na=Montaż systemu ochrony - system alarmowy
uw=analiza indywidualna
op=1	1	0	0	1	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=118
ob=1	1		1
jm=zest	110
kj=0	0	0
cj=0
cjw=	PLN	0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowotaiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=289
nu=9

[POZYCJA]
id=291
pd=		  		 		0
na=Instalacja fotowotaiczna  - Dostawa, montaż oraz wykonanie instalacji i uruchomienie zgodnie z dokumentacją projektową
uw=analiza indywidualna
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=119
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Instaalcja oświetlenia zenętrznego i budowy WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=372
nu=10

[POZYCJA]
id=373
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0702-0201	2-01	0702-0201		1
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=120
ob=330	330		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=375
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0705-0202	2-01	0705-0202		1
na=Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=121
ob=330	330		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=330	1	330						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=385
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=122
ob=660	660		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=660	1	660						

[POZYCJA]
id=384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=123
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=386
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-03	5	0707-03		1
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=124
ob=55	55		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-01	5	0707-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=125
ob=280	280		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[POZYCJA]
id=388
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=126
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=389
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		1
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=127
ob=14	14		1
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=390
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=128
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1007-01	5	1007-01		1
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na mokro"
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=129
ob=15	15		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=399
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=130
ob=106	106		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=106	1	106						

[POZYCJA]
id=398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=131
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=392
nu=11

[POZYCJA]
id=393
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=132
ob=145	145		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=145	1	145						

[POZYCJA]
id=394
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=133
ob=30	30		1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=134
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=396
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=135
ob=9	9		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=397
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=136
ob=45	45		1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[SUMA KONTROLNA]
DB8DF9C621FABFBFF93DADAD4FD4B958
